**EFFECTIVE 2016-2040 Summer (May – September)**

**2016 Maine's regulatory RVP limits after ethanol is added to the base fuel.**

**Year Maine Counties Season RVP Fuel Subtype**

2016 001,005,011,013,015,023,031 Summer 7.0 12-Gasohol (E10)RFG

2016 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer 9.0 12-Gasohol (E10)CG

2016 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer N/A 15–Gasohol (E15)

2016 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer N/A 51–Gasohol (E85)

The effective sulfur limites are 30ppm. E15 and E85 are not sold in Maine. E10 represents 100% market share.

The E10 market share was set to 100% for the modeling runs. The E-85 fuel usage fraction was set to zero.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2025-2040 Maine's regulatory RVP limits after ethanol is added to the base fuel.**

**Year Maine Counties Season RVP Fuel Subtype**

2025-2040 001,005,011,013,015,023,031 Summer 7.0 12-Gasohol (E10)RFG

2025-2040 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer 9.0 12-Gasohol (E10)CG

2025-2040 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer N/A 15–Gasohol (E15)

2025-2040 003,007,009,017,019,021,025,027,029 Summer N/A 51–Gasohol (E85)

The effective sulfur limits are 10ppm. E15 and E85 fuels are not sold in Maine. E10 represents 100% market share.

The E10 market share was set to 100% for the modeling runs. The E-85 fuel usage fraction was set to zero.

---------------------------------------------------------------------------------------

